附件：动火审批证

动火审批证

|  |  |
| --- | --- |
| 动火项目 |  |
| 申请单位（部门） |  |
| 动火部位（范围） |  |
| 动火时间 | 自 年 月 日 时至 年 月 日 时止 |
| 动火负责人： 现场监护人： |
| 动火操作人 |  |
| 安全防火措施及要求： |
| 承办人检查审核意见 |  |
| 消防管理归口部门意见 |  |
| 负责人（管理人）意见 |  |
| 动火前安全教育：1.严格遵守动火时间，动火前清除现场及周边的易燃、可燃物，检查确认无火灾危险，动火结束要清除火种，确保无隐患后方可离场；2.动火负责人、监护人、动火操作人要认真履行消防安全岗位职责；3.针对动火施工现场的消防特点，制定灭火实施方案，配备并会使用消防灭火器材；4.对于存储或处理可燃气体、液体、粉尘的设备，动火作业前应当进行清洗、置换等安全处理；5.电焊电源、接地点要符合防火要求；6.做到“几个不动火”（1）未办理动火审批证不动火；（2）不具备动火资格的操作员不动火；（3）焊具不合格或燃气、氧气瓶不符合安全要求不动火；（4）预防火灾措施不落实不动火；（5）不在未经批准的地方动火；（6）现场没有消防安全监护人员不动火；（7）大风天不在户外动火。 |